Ecarturi analogie automată

ANEXE TEHNICE - SECȚIUNEA I

(continuare)

E. ECARTURI PENTRU ANALOGIA AUTOMATÃ

f/a ± 0,07 unități (la valori, în mod obișnuit, între 0,5 și 1)

k/a ± 0,07 (pentru valori între 0,3 și 0,8)

I/a ± 0,15 (pentru valori între 0,65 și 1,6)

Is/I ± 0,06 (pentru valori între 0,2 și 0,6)

PLs ± 4 (pentru valori între 22 și 40)

PFs ± 5 (pentru valori între -10 și 25; valorile peste 15 sunt rare)

PLi ± 3 (pentru valori între 14 și 31; lățimile mari, peste 25, sunt puțin obișnuite)

PFi ± 8 (pentru valori între -45 și 0, obișnuit -5 la -40)

SM ± 15 (pentru valori între 0 și 50)

PIG ± 20 (pentru valori de la 0 la 100, obișnuit 15 la 60)

PUC ± 10 (valori între 70 și 125 pentru loturile barbare; pentru ceramica romană aceste valori pot urca și la 150 sau 160)

Pts ± 15 (pentru valori între 90 și 150; pentru ceramica romană până la 170)

Pti ± 15 (pentru valori între 100 și 135; pentru ceramica romană sau gepidă se poate urca la 180)

SP ± 12 (pentru valori între 0 și 50; majoritatea valorilor sunt 0, deci nu pot selecta un SP > 12)

PIT ± 20 (valori de la 0 la 100)

Note: față de varianta publicată în TEODOR E. 2000, ecartul k/a a fost urcat de la 0,05 la 0,07, ecartul Pti a fost scăzut de la 20 la 15, iar ecartul PIT a crescut de la 15 la 20, evident, din dorința de a echilibra cât mai just intervalul pe care se poate mișca un criteriu cu ecartul. PUC nu a fost uitat, ci eliminat voluntar, atât fiindcă această caracteristică are un interval specific mic (cel mai frecvent între 65 și 80), cât și fiindcă acest criteriu este controlat, indirect, de altele, prezente în selecție (mai ales PUB și Pts, dar și corelația Is/I, PLs, PFs). Arcuirile lipsesc din selecție deliberat, pentru a nu risca pierderea unei analogii interesante pentru o diferență de 2-3 puncte. Evident, valoarea arcuirilor este importantă (în special Pes) și nu se poate declara o analogie absolută pentru valori ca 10 și 5; pe de altă parte, este de evidențiat că formele lucrate de mână, chiar atunci când imită conștiincios formele lucrate la roată, au frecvent 2-3 puncte mai puțin la acest criteriu.

ÎNAPOI LA SUMAR ANEXE TEHNICE

ÎNAINTE LA ECARTURI ANALOGIE RELATIVĂ