Incluzii (mărimea lor)

ANEXE TEHNICE - SECȚIUNEA I

(continuare)

L. Memorator FABRICAȚIE

# L.6. Mărimea incluziilor

CODUL | SEMNIFICAȚIE | ORDINUL DE MÃRIME
M1 | f. grosolane | peste 6 mm.
M2 | grosolane | de la 2 la 6 mm.
M3 | medii | de la 0,5 la 2 mm.
M4 | fine | de la 0,25 la 0,5 mm.
M5 | f. fine | până la 0,2 mm[1].

ÎNAPOI LA SUMAR ANEXE TEHNICE

MAI DEPARTE FABRICAȚIE FRECVENȚA INCLUZIILOR

[1] Este clar cã specialiºtii britanici au avut de negociat cu ceramicã mai finã, scala lor aflându-se mai jos (incluziile "f. grosolane" având peste ...1 mm.) - ORTON 1993, p. 240