Duritatea

ANEXE TEHNICE - SECȚIUNEA I

(continuare)

L. Memorator FABRICAȚIE

L.2. Duritatea (peretelui recipientului)

CODUL (scala) | SEMNIFICAȚIA | ELEMENT AJUTÃTOR
D1 | foarte friabil[1] | intruziunile se detașează prin frecarea ușoară cu degetul
D2 | friabil | intruziunile se detașează la frecarea ușoară cu unghia
D3 | moale (soft) | peretele poate fi zgâriat cu unghia
D4 | tare (hard) | peretele nu poate fi zgâriat cu unghia
D5 | f. tare (very hard) | peretele nu poate fi zgâriat cu cuțitul

ÎNAPOI LA SUMAR ANEXE TEHNICE

MAI DEPARTE FABRICAȚIE - RUGOZITATE

[1] Manualul britanic (ORTON & 1993) foloseºte numai trei trepte de apreciere a duritãþii (soft, hard ºi very hard). Am avut însã de aface cu produse ceramice mult mai friabile decât sunt aceste trei clase. Am preferat aici, dar ºi mai jos, o scarã de cinci trepte, care posedã suficientã fineþe ºi are o structurã logicã limpede: între foarte (bine) ºi foarte (slab) o valoare mijlocie, separatã de extreme prin douã intermediare (de exemplu bine ºi slab)