Accidente morfologice

ANEXE TEHNICE - SECȚIUNEA I

(continuare)

I. Memorator ACCIDENTE MORFOLOGICE

Imagine

Cod

# Denumire

Observații

Accident a | a | discontinuitate unghiulară externă atenuată | unghiularitatea trebuie să fie evidentă (în cazuri discutabile nu se înregistrează)
Accident a | a' | discontinuitate unghiulară externă marcată | nu necesită descrierea suplimentară de "con" (în cazul dat: h)
Accident b | b | discontinuitate unghiulară internă atenuată | unghiularitatea trebuie să fie evidentă (în cazuri discutabile nu se înregistrează)
Accident b | b' | discontinuitate unghiulară internă marcată | nu se vor lua în considerare aspectele accidentale (pe ceramica lucrată cu mâna), unde intenționalitatea nu este evidentă;
Accident c | c | bifocalitate divergentă | în toate cazurile discutabile, factorul ajutător de evaluare este repetabilitatea situației (de preferat în același sit)
Accident c | c' | bifocalitate convergentă | idem
Accident d | d | supraînălțare atenuată |
Accident d | d' | supraînălțare marcată | supra-înălțarea marcată este identificabilă prin intersectarea orizontalei
Accident e | e | prag ascendent atenuat | intenționalitatea trebuie să fie evidentă
Accident e | e' | prag ascendent marcat |
Accident f | f | prag descendent atenuat | intenționalitatea trebuie să fie evidentă
Accident f | f' | prag descendent marcat |
Accident g | g | cilindru scund | segmentul cilindric trebuie să fie evident
Accident g | g' | cilindru înalt | aprecierea înalt este legată de mărimea cel puțin egală a segmentului cilindric cu raza diametrului alăturat
Accident h | h | trunchi de con convergent (= dinspre diametrul maxim spre axa de simetrie) | de multe ori conul generează și unghiularitate, care va fi precizată (ex: a'h = unghiularitate externă și con convergent)
Accident h | h' | trunchi de con divergent (conul este divergent față de axa de simetrie) | de multe ori conul generează și unghiularitate, care va fi precizată (ex: ah' = unghiularitate externă și con divergent)
Accident i | i | acoladă internă atenuată | intenționalitatea trebuie să fie evidentă; nu formează muchie
Accident i | i' | acoladă internă marcată | intenționalitatea trebuie să fie evidentă; formează muchie
Accident j | j | acoladă externă atenuată | intenționalitatea trebuie să fie evidentă
Accident j | j' | acoladă externă marcată |
Accident k | k | nervură subțire puțin profilată | a nu se confunda cu efectele secundare ale inciziei (profilarea marginală suplimentară)
Accident k | k' | nervură profilată |
Accident l | l | segment ușor lărgit |
Accident l | l' | segment lărgit | dacă segmentul lărgit generează două diametre minime la gât sensibil egale, diametrul la gât se măsoară pe mijlocul segmentului lărgit
Accident m | m | fațetare orizontală | nu există aici nuanța atenuată/ pronunțată; însă intenționalitatea trebuie să fie deasupra oricărui dubiu
Accident m | m | fațetare verticală | idem

ÎNAPOI LA SUMAR ANEXE TEHNICE

MAI DEPARTE, MEMORATOR BUZE