Ciurel elemente de fabricație (pe complexe și faze)

faza | Cpl. | CLR | clm
1 | B.1A | pastă nisip puțin (> gălbui)/ aspră (> brun); spărtură uneori negricioasă; roșu, cărămiziu, gri-roșcat | pasta aspră (a CLR) sau mai omogenă (negricios/ gălbui-roșcat); uneori spărtură omogenă; enumerare: gălbui (-roșcat; -albicios)
1 | B.1B | aproape exclusiv CLRL, cu mult nisip fin, negru/ cenușiu cu pete gălbui, suprafețe netede [angobă?] | 2 vase provizii + tăvițe (acestea cu cioburi pisate)
1 | B.2B | pastă compactă, cu nisip (cărămiziu); 3 ex. CLRL cu nisip fin, fund lis | variante săpunoase (cu nisip puțin, uneori cocoloașe) > brun, dar și cu nisip (> gălbui-roșcat); variantă grosieră cu mult nisip (> gălbui-roșcat)
1 | B.8 | pastă nisip, angobă; pastă fină, cărămizie/ gălbui, ardere bună | pastă compactă, aspră (> brun-negricios), execuție îngrijită; var. cu pietricele; vasul cu fractură umăr (20/13) este din pastă bună
2 | B.2A | argilă bună și nisip fin, roșu > gălbui, gălbui > gri/ cărămiziu; și CLRL (4 ex.) | +; numai pastă cu nisip (variat) și pietricele; negricios (pete brune)/ roșiatic (pete galbene); în general bine arse; unele cu modelare f. bună
2 | B.3 | nisipoasă, roșiatică | factură îngrijită, pastă bună, cu nisip, bine arsă, gălbui-brun/ brun-gri, suprafață netedă
2 | B.4 | fără detalii | pastă nisip (gri închis/ cărămiziu), tehnică îngrijită; variante fără nisip, cu cocoloașe; variantă cu concrețiuni calcaroase și mică; variantă cu cioburi pisate
2 | B.5 | cu nisip fin; v. cu argilă diluată | pastă compactă, cu nisip (uneori prost frământată);
2 | B.7 | cu nisip fin (> roz); altele | cu nisip (> gălbui); v. cu mult nisip (> brun negricios)

[NOTĂ: în original tabelul face parte din texul volumului I, p. 163]

ÎNAPOI LA TEXTUL DIN VOLUMUL I